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	Leistungsbeschreibung - AVERO Comfort


	BEKA Hospitec Hubbadewanne 
AVERO Comfort

	

	Design-Pflegewanne mit flachem Bedienpult, über zwei elektro-mechanische Antriebe von 680-1.080 mm höhenverstellbar, freistehend von 3 Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbe-festigung. Kann auch mit Blickrichtung des Bewohners in den Raum aufgestellt werden. Passend für alle gängigen Liftersysteme.

Hebemechanik/Verrohrung:

Freitragende, verzinkte Stahlkonstruktion mit 2 synchrongesteuerten, elektromechanischen Antrieben (24 Volt). Hubkraft 4000 N/Antrieb. Verkleidung des Antriebs in halbrunder Ausführung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit großer abnehmbarer Revisions-öffnung. Komplette Verrohrung in Messing und Rotguss. Leitungen aus edelstahlummantelten Hochdruckschläuchen.

Bedienung:

Bedienung über Kabelfernbedienung für stufenlose Höhenverstellung und Sonderfunktionen.

Armatur: Grohe Design-Thermostatbatterie (Aufputz) ½“  
Typ: Grohe Grohtherm 1000 Performance
Thermostatmischer ½“ mit Höchsttemperaturabsicherung (DVGW gelistet), Bediengriffe für Wannenbefüllung und Brause, mit ver-chromtem Brauseschlauch 2.300 mm lang, Handbrause mit 3-fach Umstellung u. Kugelgelenkhalterung, Messing verchromt, Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruckanschlußschläuchen ½“.

Standholme:

Die 2 Standholme sind mit 4 verdeckten, rutschhemmenden, höhen-verstellbaren Füßen aus VA zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet.

Wannenanschluss:

KW und WW ½“ mit flexiblen, edelstahlummantelten Hochdruck-schläuchen.
Wannenkörper:
Wannenkörper aus glasfaserverstärktem säure-, laugen- und koch-wasserbeständigem porenfreiem Polyester mit auflaminierter Wärme-isolation. Speziell geformter Innenkörper, extra großer Oberkörper-bereich mit Armauflage und schmalem Fußbereich für geringen Wasserverbrauch. Rückenteil im 45 ° Winkel angeschrägt für optimale Badeposition. Eingelassene Aufnahmen für Wannenverkürzer. Ge-schlossene und ergonomisch geformte Außenverkleidung mit großer Beinfreiheit für gute Arbeitsposition. Mit zwei integrierten Design-Wannengriffen. Verchromter Marken-Excenterab- und Überlauf mit Drehrosette.

Standardfarben:

Weiß 

Technische Daten:
Gesamtmaß inkl. Bedienpult: 
2.100 x 800 mm

Wanneninnenmaß L/B/T:
1.770 x 575 x 400 mm

Stromanschluß: 

230 Volt

Frequenz: 


50 Hz

Hubkraft: 


4000 N pro Antrieb

Hubhöhe:                               680-1.080 mm 

Schutzart: 


IP X4
SWL:                                      400 kg

Flächenlast der Wanne:
4 Stellfüsse mit Ø 4 cm                                            
Max. Masse mmax = 530 kg

Fuß-Fläche A=12,5cm2
Flächenlast unter jedem Fuß pmax = 10,6 kg/cm2
Fabrikat: 


BEKA Hospitec

Modell:



AVERO Comfort

Art.-Nr.: 


910609000

Liefernachweis:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D- 35582 Wetzlar

Tel:         +49 641/ 922 20-0

Fax:        +49 641/ 922 20 – 20

E-Mail:    info@beka-hospitec.de

Zubehöre AVERO Comfort:

Umbausatz Blickrichtung ins Bad – Art-Nr.: 910609100

Zu- und Ablaufverrohrung wird unter der Verkleidung der Wanne verlegt, so dass die Wanne gedreht werden kann und der Badende in den Raum schauen kann, die bauseitigen Standardanschlüsse werden beibehalten.

Wannenverkürzer - Art. Nr.: 910609200

Wannenverkürzer zum Einstecken in die Badewanne in extra stabiler Ausführung. Für sicheren Halt des Bewohners beim Baden. In transparenter Acryl-Ausführung für den Einsatz mit Lichtsystem.
Automatischer Wasserstopp – Art. Nr.: 910609300

Aktivierung über Kabelfernbedienung mit kapazitivem Wasser-standssensor zur automatischen Befüllung der Wanne bis zu einer vorgegebenen Füllhöhe.

Warmluft-Perl-Badeeinrichtung – Art. Nr.: 910609400

Über im Wannenboden eingebaute Spezial-Luftdüsen mit Hygiene-verschluss. Pro Düse integrierte Wasserrücklaufsperre mit Automatik-funktion bei Ausfall oder Abschalten des Luftgebläses, Warmluftaustritt ca. 40°C, Luftzufuhr stufenlos regelbar. Eine separate Desinfektion des Systems ist nicht erforderlich! Anschluss: 230 V, Steuerungs-spannung: 12 V

Sonderfarbe nach RAL-Tabelle - Art. Nr.: 910609700

Hubbadewanne AVERO Comfort
Musik-Soundsystem, integriert – Art. Nr.: 910609500 
In den Wannenkörper integriertes Musik-Sound-System mit zwei Schalldruckschwinger, Verstärker, MP3 Player für optimalen Hör-genuss. Bedienung über Kabelfernbedienung für alle Funktionen.

Bluetooth-Musik-Sound-System – Art.-Nr.: 91609550

Zwei in den Wannenkörper integrierte Schalldruckschwinger mit Verstärker zum Abspielen von Musik über eine Bluetooth-Verbindung. Das Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone oder Tablet) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Farblicht-System - Art. Nr.: 910609600

2 Power-LED´s mit Chromblende in den Fußbereich des Wannen-körpers integriert. Einbau seitlich, damit der Bewohner nicht geblendet wird. Einzelfarben oder automatischer Farbwechsel können gewählt werden. Steuerung über Kabelfernbedienung. 
Aromasystem - Art. Nr.: 910609150

Aromasystem für die Anwendung von verschiedenen Aromen. Eingebaut im Wannenrand mit einer luftdicht verschließbaren Füll-kammer. Die Aromen werden durch die Warmluft-Perl-Vorrichtung mit dem Badewasser vermischt. Nur im Zusammenhang mit der Warmluft-Perl-Badeeinrichtung lieferbar.

Notfunktion bei Stromausfall – Art. Nr.: 910150587

In der Wanne integrierte Steuereinheit, mit eigener Strom-versorgung durch eingebauten Akku bei Stromausfall. Die Auf- und Ab-Funktion ist durch Drücken der Kabelfernbedienung möglich.

Mehrpreis für den Einbau eines Grohe Grohtherm 2000 Thermostats – Art.-Nr.: 910145150

Mehrpreis für den Einbau des Markenthermostats Grohe Grohtherm 2000, inkl. Verbrühschutz, jedoch mit der Möglichkeit eine Legionellen-Spülung durchzuführen, nach Herstellerangaben.

Mehrpreis für Ausstattung Bedienfolie 3-Taster – 

Art.-Nr.: 910609660 

Zusätzlich zur Kabelfernbedienung.

Mehrpreis für Ausstattung Bedienfolie 7-Taster – 

Art.-Nr.: 910609670 

Zusätzlich zur Kabelfernbedienung.
Mehrpreis digitale Temperaturanzeige für Badewasser – 
Art.-Nr. 910209000

Funktionssperre mittels Schließzylinder – Art.-Nr. 910209300

Funktionssperre mittels Sensorschalter seitlich an der Wanne – 
Art.-Nr. 910209100 
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