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	Leistungsbeschreibung – ANA CXT2 1800


	BEKA Hospitec Dusch- und Pflegeliege – ANA CTX2 1800

	Bestehend aus einer stabilen verzinkten wartungsfreien Trage-konstruktion für Wandmontage, mit einer Kunststoffverkleidung. Elektrische Höhenverstellung, Handset-Betrieb (Netzstrom: Batterie-Backup). Zwei synchronlaufende Tragearme für die Dusch- und Pflegeliege. 

Aus rostfreiem Edelstahlgestell & Komponenten, pulverbeschichtet. Gepolsterte Liege aus geformtem Polyurethan. 2x integriertes, kippbare Kopfteil. Auflage mit Öffnungen für einwandfreien Wasserablauf. Unterkonstruktion mit Ablaufwanne für Duschwasser und flexiblem Ablaufschlauch. 

Pflege- und Duschliege hochklappbar mit Gasfedermechanismus, einfache Einhandbedienung möglich. LED-Beleuchtung integriert in der Tragekonstruktion als optische Orientierung für den Bewohner.
Mit Sicherheitsgittern. Gitter aus Edelstahl, pulverbeschichtet mit Sicherheitsverriegelung für sicheren Halt.

	

	Technische Daten:

	Tragekonstruktion: L x B x T 1.549 x 550 x 125 mm
Gesamttiefe mit Liegefläche: 310 mm

Abmessung der Pflege- und Duschliege: L x B 1.800 x 707 mm

Höhenverstellung:  300 mm-1.040 mm (740 mm)
Länge der Liegefläche: 1.800 mm
Außenbreite: 913 mm
Gewicht: 98 kg
SWL: max. 200 kg Patientengewicht

	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH
Model:
ANA CTX2 1800 (Sicherheitsgitter Frontseite, abklappbar)
Art.-Nr.:
950117610
Model:
ANA CTX2 1800 (Sicherheitsgitter Frontseite, seitl. li. u. re.)
Art.-Nr.:
950117670

Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/922 20-20

Email:    info@beka-hospitec.de 



	Zubehör: ANA CTX2 1800
Polster für Sicherheitsgitter Frontseite 
Art.-Nr.: 950117730
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