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	Leistungsbeschreibung - AVERO Comfort Fix Standpflegewanne


	BEKA Hospitec Standpflegewanne  
AVERO Comfort Fix

	

	Design-Pflegewanne mit flachem Bedienpult, wahlweise in 650 mm oder 750 mm Höhe, freistehend von 3 Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Kann auch mit Blickrichtung des Bewohners in den Raum aufgestellt werden. Passend für alle gängigen Lifter-systeme.

Standholme:

Die 2 Standholme sind mit 4 verdeckten, rutschhemmenden, höhen-verstellbaren Füßen aus VA zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet, inkl. Verkleidung in halbrunder Ausführung.
Wannenanschluss:

KW und WW ½“ mit flexiblen, edelstahlummantelten Hochdruck-schläuchen.

Wannenkörper:
Wannenkörper aus glasfaserverstärktem säure-, laugen- und kochwasserbeständigem porenfreiem Polyester mit auflaminierter Wärmeisolation. Speziell geformter Innenkörper, extra großer Ober-körperbereich mit Armauflage und schmalem Fußbereich für geringen Wasserverbrauch. Rückenteil im 45 ° Winkel angeschrägt für optimale Badeposition. Eingelassene Aufnahmen für Wannenverkürzer. Ge-schlossene und ergonomisch geformte Außenverkleidung mit großer Beinfreiheit für gute Arbeitsposition. Mit zwei integrierten Design-Wannengriffen. Verchromter Marken-Excenterab- und Überlauf mit Drehrosette.

Standardfarben:

Weiß 

Technische Daten:

Gesamtmaß inkl. Bedienpult: 
2.100 x 800 mm

Wanneninnenmaß L/B/T:
1.770 x 575 x 400 mm

Stromanschluß: 

230 Volt

Frequenz: 


50 Hz

Schutzart: 


IP X4
SWL:                                      400 kg

Fabrikat: 


BEKA Hospitec GmbH
Modell:



AVERO Comfort Fix
                                              Standpflegewanne

Art.-Nr.: 


910305000 (Höhe 650 mm)
Art.-Nr.:                                  910306000 (Höhe 750 mm)

Liefernachweis:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D- 35582 Wetzlar

Tel:            +49 641/ 922 20-0

Fax:           +49 641/ 922 20-20

E-Mail:        info@beka-hospitec.de

Zubehöre AVERO Comfort Fix - Standpflegewanne:

Armatur: Grohe Design-Thermostatbatterie (Aufputz) ½“  
Typ: Grohe Grohtherm 1000 Performance – Art.-Nr.: 910145120

Thermostatmischer ½“ mit Höchsttemperaturabsicherung (DVGW gelistet), Bediengriffe für Wannenbefüllung und Brause, mit verchromtem Brauseschlauch 2.300 mm lang, Handbrause mit 3-fach Umstellung u Kugelgelenkhalterung, Messing verchromt, Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruckanschlussschläuchen ½“.

Umbausatz Blickrichtung ins Bad – Art-Nr: 910609100

Zu- und Ablaufverrohrung wird unter der Verkleidung der Wanne verlegt, so dass die Wanne gedreht werden kann und der Badende in den Raum schauen kann, die bauseitigen Standardanschlüsse werden beibehalten.

Wannenverkürzer - Art. Nr.: 910609200

Wannenverkürzer zum Einstecken in die Badewanne in extra stabiler Ausführung. Für sicheren Halt des Bewohners beim Baden. In transparenter Acryl-Ausführung für den Einsatz mit Lichtsystem.

Automatischer Wasserstopp – Art. Nr.: 910609300

Aktivierung über Kabelfernbedienung mit kapazitivem Wasser-standssensor zur automatischen Befüllung der Wanne bis zu einer vorgegebenen Füllhöhe.

Warmluft-Perl-Badeeinrichtung – Art. Nr.: 910609400

10 im Wannenboden eingebaute Spezial-Luftdüsen mit Hygiene-verschluss. Pro Düse integrierte Wasserrücklaufsperre mit Automatik-funktion bei Ausfall oder Abschalten des Luftgebläses, Warmluftaustritt ca. 40°C, Luftzufuhr stufenlos regelbar, Microprozessor gesteuerte Bedienelemente Zeit/Luftmenge. Eine separate Desinfektion des Systems ist nicht erforderlich! 
Anschluss: 230 V, Steuerungs-spannung: 12 V

Sonderfarbe nach RAL Tabelle - Art. Nr.: 910609700

Musik-Soundsystem, integriert – Art. Nr.: 910609500 

In den Wannenkörper integriertes Musik-Sound-System mit zwei Schalldruckschwinger, Verstärker, MP3 Player für optimalen Hör-genuss. Bedienung über Kabelfernbedienung für alle Funktionen.

Bluetooth System Musik-Sound-System – Art.-Nr.: 91609550

Zwei in den Wannenkörper integrierte Schalldruckschwinger mit Verstärker zum Abspielen von Musik über eine Bluetooth-Verbindung. Das Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone oder Tablet) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Farblicht-System - Art. Nr.: 910609600

2 Power-LED´s mit Chromblende in den Fußbereich des Wannen-körpers integriert. Einbau seitlich, damit der Bewohner nicht geblendet wird. Einzelfarben oder automatischer Farbwechsel können gewählt werden. Steuerung über Kabelfernbedienung. 

Aroma-System - Art. Nr.: 910609150

Aroma-System für die Anwendung von verschiedenen Aromen. Eingebaut im Wannenrand mit einer luftdicht verschließbaren Füll-kammer. Die Aromen werden durch die Warmluft-Perl-Vorrichtung mit dem Badewasser vermischt. Nur im Zusammenhang mit der Warmluft-Perl-Badeeinrichtung lieferbar.

Mehrpreis digitale Temperaturanzeige für Badewasser – 
Art.-Nr. 910209000



	


PAGE  
1
Leistungsbeschreibung/ AVERO Comfort / Standpflegewanne/Revision 09/20.09.2024 RD-bz- Technische Änderungen vorbehalten. 


[image: image1][image: image2.png]bekaq o



