|  |
| --- |
| Leistungsbeschreibung Bade- und Duschlifter EVE! |
| **BEKA Hospitec Dusch- und Badelifter EVE!** |
|  |
| **Der Dusch- und Badelifter EVE! kann für die Dusche und als Badelifter für Pflegebadewannen verwendet werden.** **Der Dusch- und Badelifter EVE! ist elektrisch höhenverstellbar, mulitfunktionell einsetzbar für die Dusche, als Badelifter und für allgemeine Transfers im Bewohnerzimmer und zur Pflege-badewanne oder Dusche. Durch die variable Rückenlehne ist sitzendes, wie auch liegendes, Baden möglich.** **EVE! Hubsäule:**Aluminium-Teleskop-Profil mit einem LINAK-Antrieb. Integrierte, aufklappbare Türe zum Schutz von AKKU und Steuerung gegen Wasser beim Duschen und als Notaus beim Öffnen der Türe. Integrierte Bedienfolie für Auf-Ab-Funktion, Display und Bedien-elemente für Waage (Option). An der Säule ist ein Alu- Griff für die Unterstützung beim Manövrieren integriert. **Bedienelemente EVE!**  1 x abnehmbare Kabelfernbedienung mit Auf-Ab-Funktion, Lade-zustandsanzeige AKKU-System und Serviceanzeige bei Störungen.1 x in der Säule integrierte Bedienfolie für die Bedienung Auf-Ab und mit einem Display und Bedienelementen für Patientenwaage (Option) **EVE! Diagnose- und Infosystem:**Der Dusch -und Badelifter EVE! ist mit einem Diagnosesystem ausgestattet, welches die Betriebsdaten permanent aufzeichnet und bei Bedarf durch ein externes Lesegerät abgerufen werden kann. **EVE! Sitzkorb** Die porenfreie Komfort-Sitzfläche hat eine integrierte Pflege-öffnung und besteht aus Polyurethan (PUR). Die komplette PUR- Auflage ist abnehmbar für eine einfache und hygienische Reinigung und für einen späteren kostengünstigen Ersatzbedarf. Die komplette Metallkonstruktion ist aus Edelstahl, pulverbeschichtet. **EVE!** **Ergo-Griffsystem:**Die schwenkbaren und einstellbaren Sicherheitsgriffe um-schließen den Bewohner und sind gleichzeitig so geformt, dass ein ergonomisches Arbeiten der Pflegekraft ermöglicht wird. Zum Fahren für den Transfer gibt es integrierte, umschäumte Fahrgriffe für die Pflegekräfte. Speziell geformte Alu-Profile mit abnehmbarer PUR-Auflage bieten hohen Komfort. Ein variabel einsteckbares Rückenkissen bietet angenehmes, sicheres Sitzen.  **Akku-Einheit:**Im Lieferumfang enthalten ist ein 24 Volt-Wechselakkusystem, inkl. einer externen Wandladestation. Akku und Ladestation sind bei allen mobilen Liftern der Marke BEKA Hospitec einsetzbar. **EVE! Fahrgestell:**Design-Fahrgestell aus ALU-Profilen, mit vier kugelgelagerten, antistatischen Doppellaufrollen, zwei davon feststellbar. Rollen bilden ein geschlossenes System, so dass z.B. keine Haare einge-fädelt werden. Die Form des Fahrgestells ermöglicht ein ungehindertes, selbständiges Einsteigen des Bewohners und Patienten oder aber den Transfer durch die Aufrichthilfe NORA von BEKA Hospitec. **Optionen:****Patientenwaage**Integrierte digitale Patientenwaage für die Kontrolle des Gewichts des Bewohners/Patienten mit integriertem Display in dem Bedienelement an der Säule, aller Bedienelemente, inkl. Tara Funktion und einer Stromversorgung über das Akku System des Lifters. Die Wiegezelle hat eine Messgenauigkeit von +- 200 g bis maximal 185 kg. |
| **Technische Daten:**Max. Patientengewicht: 185 kgHubhöhe: 495 mm – 1.065 mmHub: 570 mmLänge: 950 mmBreite: 680 mmHöhe: 1.240 mmEinstiegshöhe (min.): 495 mm2 Doppellaufrollen (vorne): Durchmesser 100 mm2 Doppellaufrollen (hinten): Durchmesser 100 mmFreiraum unter Fahrgestell: 30 mmFahrgestellhöhe: 140 mmAkku: 24 V  |
|  |
|  |
| **Fabrikat: BEKA Hospitec GmbH** **Model: Dusch- und Badelifter EVE!****Art.-Nr.: 920107000 (EVE! ohne Waage)****Art.-Nr.: 920108000 (EVE! mit digitaler Waage)**Hersteller und Lieferant:BEKA Hospitec GmbH Am Rübenmorgen 3D-35582 Wetzlar-DutenhofenFon: 0641/92220-0Fax: 0641/92220-20Email: info@beka-hospitec.de |
|  |